**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение комплекса ремонтно-строительных работ в производственном помещении на территории ОАО "Северное молоко" по адресу: г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59.

**1.Полы 80кв.м.**

а).Устройство технической канализации:

-Гофрированная двустенная канализационная труба 10м;

-Трапы технической канализации из нержавеющей стали с гидрозатвором (2 шт.);

б).Устройство выравнивающего слоя по существующему основанию:

-Бетонная стяжка (Бетон М200);

-Арматурный стальной каркас;

в). Устройство гидроизоляции:

-Линокром в один слой;

г). Устройство бетонной стяжки с уклоном полов.

 -Арматурный стальной каркас;

-Маячковый каркас уклонов полов;

-Бетон М200 (Бетон М200);

 д). Устройство пола с покрытием из керамической кислотоупорной плитки:

-Кислотоупорная керамическая плитка 230\*113\*20мм;

-Клей Химфлекс 2КХ (Клеящее основание под плитку и затирка);

**2.Потолок.80кв.м**

- Очистка потолка от побелки.

- Финишная шпатлёвка.

- Грунтовка потолка.

- Окраска водоэмульсионной краской.

**3.Стены.**

-Демонтаж стеновой плитки 57,6 кв.м.

-Демонтаж металлических ворот 4,3х3,7м.

-Установка распашных утеплённых ворот 2\*2,5м 1 шт.

-Кирпичная кладка толщиной 250мм 4,34 куб.м.

-Грунтовка стен 95 кв.м.

-Сплошное выравнивание стен штукатуркой 95 кв.м.

-Облицовка керамической плиткой 200\*300 мм h=4,2м 75 кв.м.

-Затирка швов 75 кв.м.

-Финишная шпатлёвка 20 кв.м.

-Грунтовка стен 20 кв.м.

-Окраска водоэмульсионной краской 20 кв.м.

-Установка пластиковых дверей 2 шт.

-Устройство металлического пандуса 2200х1400мм.

-Расширение дверных проёмов с устройством перемычек 2 шт.

-Монтаж откатных ворот (материалы Заказчика) 2000х2400мм.

-Демонтаж перегородки из профлиста 100 кв.м.

**4.Устройство пола из керамогранита 25 кв.м.**

-Стяжка цементно-песчаным раствором

-Укладка керамогранита