**Приложение №1 к договору**

**подряда № \_\_\_\_/19/ОАО**

**Техническое задание.**

**Наименование работ: Выполнение строительных работ** **по устройству бетонного дорожного покрытия на территории завода ОАО «Северное Молоко».**

Работы должны быть выполнены в соответствии требований, указанных ниже:

**Силами заказчика будет выполнена выборка оставшейся части грунта и её вывоз, подвоз и заполнение выбранного котлована песком.**

1. **Требования к производству работ:**
* Разравнивание песчаного основания в требуемую отметку согласно плану организации рельефа, показанного на рис.2.
* Подготовка основания песком с уплотнением до коэффициента 0,95.
* Укладка полиэтилена 200мкр.
* Армирование одной сеткой d=7,5мм с 165\*165мм с устройством стульчиков.
* Устройство бетонного покрытия толщиной не менее 120мм с затиркой верхнего слоя общей площадью не менее 1200м2. При заливке требуется использование бетононасоса.
* Нарезка швов с заполнением битумом не менее 330 пог.м.
1. Условия производства работ:
* В настоящее время на указанном участке территории частично выполнена выборка грунта, заполнение и трамбование песчаного основания и уложены плиты ПАГ 14, которые требуется убрать с данной территории. Требуется выполнить стропиловку при вывозе данных плит в количестве не менее 30шт по мере устройства выборки и подвоза песка. Погрузка краном и транспортирование плит по территории осуществляется силами заказчика.



Рис.1 План траектории участка выполняемой дороги перед складом упаковки.



Рис.2 План организации рельефа на участке перед складом упаковки.

**ТЗ подготовил: Верховцев Н.А. +7(921) 830-25-84** **VerkhovtsevNA@milk35.ru**

**ТЗ согласовано: Муртазаев Х.Х.**

**ТЗ согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подрядная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**